**4 Вопросы по Калибровке**4.1 В: Необходимо откалибровать тахограф ТЦА, чем я могу это сделать?  
4.2 В: Можно ли использовать СТС-II?   
4.3 В: Можно ли калибровать из меню?   
4.4 В: Калибровка проведена, а отчет не создался, в чем причина?   
4.5 В: После калибровки длина окружности колеса L в Отчете отображается в 8 раз больше реальной, что это?

## В: Необходимо откалибровать тахограф ТЦА, чем я могу это сделать?

**О:** Тахографы ТЦА калибруются через стандартный 6-ти контактный "ЕСТРовский" разъем на передней панели и не имеют ограничений по протоколу калибровки со своей стороны. Проверено взаимодействие с следующими устройствами: UTP-10RUS, TS-2010, CD400, ШТРИХ ТАХОМАСТЕР (строго bluetooth версия) и ["Комплект для калибровки и выгрузки"](http://www.izmeritel-avto.ru/takoma.php) нашего производства.

## В: Можно ли использовать СТС-II?

**О:** Нет, производитель этого устройства не реализовал поддержку ТЦА-02НК.

## В: Можно ли калибровать из меню?

**О**: Нет.

## В: Калибровка проведена, а отчет не создался, в чем причина?

**О:** возможны варианты:

Вариант 1: используется прибор CD-400.

Действие: В данном случае необходимо обновить ПО данного устройства для полной совместимости с ТЦА, свяжитесь с производителем программатора.

Вариант 2: вы используете Комплект для калибровки "Такома"

Действие: вы отключаете его от тахографа до окончания Калибровки. Окончание Калибровки и фиксация отчетов происходит при закрытии окна Калибровки программы Workshop.

## В: После калибровки длина окружности колеса L в Отчете отображается в 8 раз больше реальной, что это?

**О:** Рекомендуем обновить ПО тахографа. До обновления допустимо при калибровке указывать значение L в 8 раз меньше.